**北京知惠科技代理的INNOLUX群创G154JCE-L01是一款15.4寸宽温工业LCD液晶屏,主要应用于车载、工控行业。**

**一：群创15.4寸工业液晶屏G154JCE-L01基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 面板品牌 | 群创（INNOLUX） |
| 面板型号 | **G154JCE-L01** |
| 工作温度 | -40 ~ 85 °C  |
| 存储温度 | -40 ~ 95 °C  |
| 生产状态 | 量产中 |

**二：群创15.4寸工业液晶屏G154JCE-L01结构特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 液晶屏尺寸 | 15.4英寸 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
| 宽高比 | 16:10 (H:V) |
| 点间距 | 0.08625×0.25875 (H×V) |
| 像素间距 | 0.25875×0.25875 (H×V) |
| 面板重量 | 1.01±0.04Kgs |
| 显示尺寸 | 330.624(H) × 206.64(V) |
| 可视尺寸 |  |
| 外观尺寸 | 341.12(H) × 219.14(V) |
| 外观厚度 | 6.95±0.3 |

**三：群创15.4寸工业液晶屏G154JCE-L01光学特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 显示模式 | AAS，常黑显示，透射式 |
| 液晶屏亮度 | 800 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1400:1 (Typ.) (透射)  |
| 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
| 显示色域 | 99% sRGB |
| 响应时间 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳角度 | 全视角 |

**四：群创15.4寸工业液晶屏G154JCE-L01背光特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命（小时） | 40K(Min.) (Hours) |
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
| 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
| 输入电压 | 12.0±1.2V |
| 输入电流 | / |
| 背光功耗 | / |
| 脚距 | / |
| 脚数 | / |

**五：群创15.4寸工业液晶屏G154JCE-L01信号接口**

|  |  |
| --- | --- |
| 信号接口 | FPD-Link III |
| 输入电压 | 12.0V (Typ.) |
| 输入电流 | 1.8/2.0A (Typ./Max.) |
| 功率消耗 | / |
| 接口型号 | 99S11D-40MA5-D |
| 脚距 | / |
| 脚数 | 6 |

**补充说明：以上资料仅供参考，如有参数不准确，请联系我们客服提供产品的规格资料，以产品PDF规格资料为准。**