**北京知惠科技代理的IVO龙腾M140NWF5 R0 是一款14寸工业液晶屏**

**一：龙腾14寸工业液晶屏M140NWF5 R0 基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 面板品牌 | 龙腾（IVO） |
| 面板型号 | M140NWF5 R0 |
| 工作温度 | 0 ~~ 50 °C |
| 存储温度 | -20 ~~ 70 °C |
| 生产状态 | 量产中 |

**二：龙腾14寸工业液晶屏M140NWF5 R0 结构特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 液晶屏尺寸 | 14英寸 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) |
| 点间距 | 0.0537×0.1611 (H×V) |
| 像素间距 | 0.1611×0.1611 (H×V) |
| 面板重量 | 285g (Typ.) |
| 显示尺寸 | 309.31(H) × 173.99(V) |
| 可视尺寸 | / |
| 外观尺寸 | 320.4(H) × 205.1(V) |
| 外观厚度 | 3.0 (Max.) |

**三：龙腾14寸工业液晶屏M140NWF5 R0 光学特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 显示模式 | IPS，常黑显示，透射式 |
| 液晶屏亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K (6-bit) |
| 显示色域 | 45% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 8 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳角度 | 全视角 |

**四：龙腾14寸工业液晶屏M140NWF5 R0 背光特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命（小时） | 15K(Min.) (Hours) |
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
| 输入电压 | 5.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) |
| 输入电流 | / |
| 背光功耗 | 2.92W (Max.) |
| 脚距 | / |
| 脚数 | / |

**五：龙腾14寸工业液晶屏M140NWF5 R0 信号接口**

|  |  |
| --- | --- |
| 信号接口 | eDP (2 Lane) |
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) |
| 输入电流 | 0.33A (Max.) |
| 功率消耗 | 1.0W (Max.) |
| 接口型号 | MSAK24025P30D（信盛精工 ） |
| 脚距 | 0.5 mm |
| 脚数 | 30 pins |

**补充说明：以上资料仅供参考，如有参数不准确，请联系我们客服提供产品的规格资料，以产品PDF规格资料为准。**